**CHANGELOG VERSÃO 25b80B19 – 23/06/2025**

**Versão de firmware: 2.6.4.3**

**Versão Conecttec: 1.0.8.3**

**Correções desde a versão 25b80B18**

**Conecttec**

* Melhoria no tratamento de informações (frentista e cliente) no abastecimento com odômetro quando Conecttec está ativo.
* Melhoria na reconexão do serviço Conecttec.
* Tratamento e identificação para abastecimentos do tipo Zero\_delivery, quando Conecttec está ativo.

**Automação**

* Melhoria no protocolo de comunicação Gilbarco
* Melhoria no protocolo de comunicação Wayne

**Correções desde a versão 25b80B17**

**Automação**

* Correção de liberação para bombas com 4 PAs quando há perda de comunicação do ezremote
* Melhoria no tratamento da identificação de frentista quando há perda de comunicação do ezremote
* Firmware 2643 – Melhoria no monitoramento da voltagem de alimentação dos concentradores

**Medição e Monitoramento**

* Disponibilizada funcionalidade de calibração do sinal da sonda através do comando **ezprobe** (eztelnet), opção Calibration, digitando “?” o que exibirá um menu oculto que oferece opções de calibração manual do sinal da sonda.
* Firmware de sonda 1.0.2.1 – Melhoria no protocolo de comunicação, com tratamento no sinal e localização da bóia de água.

**Correções desde a versão 25b80B16**

**Automação**

* Correção para comunicação cabeada com bombas Gilbarco IOT
* Melhoria no protocolo de emulação Companytec em relação às mudanças de status das bombas, bem como ao andamento dos abastecimentos
* Melhoria no protocolo de comunicação do dispenser Aspro com firmware R26 no envio de preços individuais para cada lado da bomba.
* Suporte ao protocolo DGM-01 do dispenser Metroval.
* Geração de eventos para abastecimentos do tipo Zero\_Delivery

**Medição e Monitoramento**

* Correção para casos de erro ao selecionar opção ‘medido’ nas configurações de tanques
* Correção no protocolo de comunicação de sondas/sensores ExcelBR, quando não há sonda número 1 configurada
* Melhoria na aplicação EZCalibrate ao importar csv da tabela de arqueamento do tanque
* Melhoria na parametrização de offset das bóias, distinguindo configuração de sondas XPtec e EZTech

**Conecttec**

* Firmware 1.0.7.9

**Correções desde a versão 25b80B13**

**Automação**

* Correção para liberação utilizando leitor nativo Wertco
* Melhoria no protocolo de comunicação do dispenser Aspro.
* Melhoria na leitura dos encerrantes do dispenser Aspro Develco.
* Melhoria no bloqueio de bicos sem preset
* Melhoria no tratamento de identificação de frentista para bombas com 4 PAs
* Melhoria na identificação de frentistas para dispensers gnv, em casos onde o dispenser inicia o abastecimento mesmo sem passagem do cartão de frentista.
* Melhoria na identificação de frentistas em casos onda a tag começa com 0.
* Adicionado suporte a bombas Gilbarco IOT
* Firmware 2639 – Compatibilidade com leitor de cartão modelo 1G

**Medição e Monitoramento**

* Nova funcionalidade para Calibração Manual de tanques baseado na entrega de combustível
* Adicionada funcionalidade de Calibração Manual, permitindo importação de tabela de arqueamento dos tanques .csv
* Firmware 2641 - Funcionalidade Discovery do número de série das sondas através do comando **ezprobe**, opção **Probe Diagnostic menu**, opção **look for probes/sensors**.

**Conecttec**

* Firmware 1.0.7.7

**Correções desde a versão 25b80B10**

**Medição e Monitoramento**

* Firmware de sonda 1.00.19 – Melhoria no protocolo de comunicação
* Firmware 2537 - Melhoria no protocolo de comunicação da barreira vs sonda
* Novo parâmetro HasWater=No/Yes no arquivo TankST00n.ini para habilitar/desabilitar leitura da bóia de água.
* Novo status ‘!’ no ezmonitor, na aba tanques, indicando falta de detecção das bóias